Data/hora: 01/06/2024 09:55:41

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 28/11/2005
Data da última atualização: | 28/11/2005
Autoria: | AZEVEDO, B. M. de; FOLEGATTI, M. V.; ANGELOCCI, L.R.; MOREIRA, F.L. M.;  VIANA, T. V. de A.
Título: | Sistemas automaticos na estimativa da evapotranspiracao de referencia.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de estimar a evapotranspiração de referência (ETo), a razão de Bowen (b), em superfície vegetada com grama (Paspalum notatum flügge), e comparar os resultados obtidos com os dados medidos com lisímetro de célula de carga e com a equação de Penman-Monteith. Os dados analisados neste trabalho foram os obtidos do dia 1o de novembro ao dia 10 de dezembro de 1996. Os resultados analisados na escala horária indicaram haver maior correlação entre a metodologia FAO/1991 e a estimativa realizada com o método da razão de Bowen. Obtendo-se r2 médio de 0,96, para os dias 02, 05, 06, 08 e 09 de dezembro de 1996,
quando as interferências pluviométricas foram reduzidas e o equipamento foi manuseado mais adequadamente. Os valores de id para esses dias apresentaram média de 0,98.

Palavras-Chave: | Lisimetro; Penman-Monteith; Razao de Bowen.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (42373-1) - ADD - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.19103 - DIS