Data/hora: 06/06/2024 10:39:01

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	16/06/2014	
Data da última atualização: 	16/06/2014	
Autoria: 	BACK, A. J.	
Título: 	HidroChuSC ? um programa de computador para estimativas de chuvas de projeto de drenagem superficial para o Estado de Santa Catarina.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO ÍTALO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 12., 2014, Natal, RN. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2014. p. 1-14.	
ISBN: 	978-85-7022-181-0	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O dimensionamento das obras de drenagem superficial é feito adotando como chuva de projeto, valores de chuvas que ocorrem com período de retorno de variando normalmente entre 5 e 100 anos. Para a obtenção dessas chuvas, normalmente se utilizam as séries de máximas anuais observadas por um período superior a dez anos e ajustam-se distribuições teóricas de probabilidade para estimar a chuva máxima com determinado período de retorno ou probabilidade de ser igualada ou superada. Nos projetos de drenagem geralmente necessita-se de obter as intensidades de chuva de curta duração, normalmente menor que um dia, e as estimativas das intensidades de chuva são realizadas com base nas relações Intensidade-Duração-Frequência (IDF) de chuvas. No Estado de Santa Catarina há um grande número de pluviômetros e de pluviógrafos, cujos dados podem ser obtidos e utilizados nos projetos de drenagem. Este trabalho apresenta um programa de computador, denominado HidroChuSC, em que são apresentados dados de chuva para serem usados em projetos de drenagem superficial no Estado de Santa Catarina. Foram utilizados os dados de 177 estações pluviométricas da Agência Nacional de Águas (ANA) e 20 estações pluviométricas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). Para cada local foram obtidas as estimativas das chuvas máximas com duração de 1 a 10 dias e também as equações de chuvas intensas para a estimativa da chuva de projeto com duração de 5 minutos a 24 horas. Também foram utilizados os dados de 13 estações pluviográficas das estações meteorológicas da Epagri. Para cada estação foram estabelecidas as relações entre chuvas de diferentes durações e as equações de chuva intensas. O programa faz parte de um livro Chuvas intensas e chuva para dimensionamento de estruturas de drenagem para o estado de Santa Catarina (com programa HidroChuSC para cálculos). O programa HidroChuSC permite de forma simplificada a seleção da estação, obtenção dos dados da chuva de projeto e geração de um relatório incluindo essas informações. Procurou-se dessa forma difundir e disponibilizar as informações sobre chuvas intensas voltadas para os projetos de Engenharia de Drenagem.	
Palavras-Chave: 	Chuva de projeto; Drenagem superficial; Hidrologia; Precipitação.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_34465.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (96163-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS