Data/hora: 16/06/2024 07:22:02

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	16/10/2015	
Data da última atualização: 	16/10/2015	
Autoria: 	DELLA, J. P.; BACK, A. J.	
Título: 	GERAÇÃO DE SÉRIES DE VAZÕES AFLUENTES PARA A BARRAGEM SÃO BENTO, SIDERÓPOLIS-SC.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 28., 2015, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2015. p. 1-10.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A simulação hidrológica dos volumes de água armazenada nos reservatórios sob diferentes demandas é uma ferramenta muito útil para o estabelecimento de critérios de operação destes reservatórios bem como no estabelecimento dos riscos de falhas no atendimento dessas demandas sob diferentes cenários. Para estas simulações há necessidade de longas séries de vazões afluentes, o que geralmente não ocorre. As vazões afluentes podem ser obtidas a partir de modelos de chuva-vazão, o que requer longa série de dados de precipitação diária. Este trabalho teve como objetivo ajustar e avaliar um modelo para obtenção das vazões afluentes para a barragem do Rio São Bento, localizada em Siderópolis, SC. Foram usados os dados do controle hidráulico e do monitoramento hidrológico da barragem do período de 2004 a 2012. Foram calculados os totais decendiais de precipitação e vazão afluente e determinado o coeficiente de escoamento. O valor coeficiente de escoamento (C) obtido pela relação entre o volume afluente e o volume da precipitação registrada da estação meteorológica da barragem foi de 0,76. O modelo ajustado para geração de série de vazões, embora muito simplificado, permitiu simular vazões afluentes semelhantes com as vazões obtidas do controle hidráulico da barragem.	
Palavras-Chave: 	barragem; Precipitação; reservatórios; simulação.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_36855.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (99532-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS