Data/hora: 01/07/2024 12:22:45

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	02/06/2009	
Data da última atualização: 	03/06/2009	
Autoria: 	BARROS, M. V.; FINGER, C. A. G.; SCHNEIDER, P. R.; SANTINI, E. J.	
Título: 	Fator de cubicação para toretes de Eucalyptus grandis e sua variação com o tempo de exposição ao ambiente. 
	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n. 1/2, p. 109-119, jan./mar. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O volume de madeira em metro estere algumas vezes necessita ser convertido em metro cúbico estimando-se um fator de cubicação (Fc). Objetivando determinar o Fc para Eucalyptus grandis e sua variação em toretes de 1 e de 2,3 m de comprimento em exposição ao ambiente, foram confeccionadas seis pilhas de toretes nas dimensões 3 x 2 x 1 m e seis pilhas nas dimensões 3 x 2 x 2,3 m, instaladas no verão e no inverno. Os Fc's médios obtidos por razão de volumes apresentaram menor variação em comparação aos obtidos por contagem angular. A análise estatística indicou diferença (a < 5%) nas variáveis do efeito principal, isto é: na estação climática (F = 18,72), no tempo de exposição (F = 6,51) e no comprimento do torete (F = 35,18). A análise da correlação indicou que o Fc também foi influenciado pelas rachaduras de topo, pela umidade da madeira e pelas variáveis atmosféricas. Os valores médios dos Fc's indicaram uma estabilização após noventa dias da instalação das pilhas. Os toretes de Eucalyptus grandis apresentaram variação dimensional quando expostos ao ambiente, fazendo o Fc variar no tempo de exposição ao ambiente.	
Palavras-Chave: 	Eucalyptus grandis; Fator de cubicação; Pilha de madeira; Torete.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)