Data/hora: 03/07/2024 13:16:53

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	04/03/2002	
Data da última atualização: 	04/03/2002	
Autoria: 	BLANCO, F.F.; FOLEGATTI, M.V.	
Título: 	Recuperacao de um solo salinizado apos cultivo em ambiente protegido.	
Ano de publicação: 	0	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, v.5, n.1, p.76-80, jan./abr. 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O excesso de fertilizantes e o manejo inadequado da irrigacao nos cultivos em ambiente protegido, tem levado a salinizacao dos solos,  o que resulta na reducao da produtividade das culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes laminas de lavagem e metodos de aplicacao na recuperacao de um solo salinizado em ambiente protegido. Foram utilizadas tres diferentes fracoes (2/3, 1 e 3/2) da lamina calculada, aplicadas por gotejamento e inundacao, resultando em um esquema fatorial 2 x 3, com tres repeticoes. Pelos resultados obtidos, conclui-se que a aplicacao por gotejamento foi mais efiiente na lixiviacao dos sais acumulados no solo, devendo-se utilizar lamina relativa de lavagem e coeficiente k de 0,9 e 0,1 para gotejamento e de 1,3 e 0,2 para inundacao, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Cultivo protegido; Eficiencia de lavagem; Lixiviacao; Salinidade; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (19233-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS