Data/hora: 03/06/2024 10:52:50

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 24/10/2019
Data da última atualização: | 24/10/2019
Autoria: | HENNE, R. A.; BRAND, M. A.; SCHVEITZER, B.; SCHEIN, V. A. S.
Título: | THERMAL BEHAVIOR OF FOREST BIOMASS WASTES PRODUCED DURING COMBUSTION IN A BOILER SYSTEM.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 43, n. 1, p. 1-9, 2019.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Durante a queima da biomassa em sistemas industriais haverá a formação de resíduos contendo cinzas e carbono residual, cujo teor será variável em função da e&#64257; ciência e dos parâmetros de operação das câmaras de combustão. A caracterização destes resíduos é ferramenta essencial para visualizar a sua potencialidade de reuso energético. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento térmico da biomassa e dos resíduos gerados no processo de combustão em caldeira. Foram analisadas amostras de biomassa &#64258; orestal e das cinzas geradas na combustão desta biomassa em laboratório, e em quatro pontos de geração e tratamento dos resíduos da combustão (readler, tremonha, lavador de gases e decantador) dentro da caldeira de uma termelétrica. Em todas as amostras foi realizada a análise termogravimétrica (TG e DTG) e determinadas a composição química elementar, análise imediata e o poder calorí&#64257; co superior. A e&#64257; ciência de queima da biomassa na fornalha da caldeira foi alta, demonstrada pela composição química e comportamento de degradação térmica dos resíduos coletados no readler. Os resíduos leves do lavador de gases apresentaram propriedades químicas e energéticas (7180 kcal/kg; 75% de teor de carbono &#64257; xo; 21 % de teor de voláteis e 3,72% de cinzas) e comportamento térmico similares ao observado para o carvão vegetal de eucalipto. Porém, para o reuso dos resíduos da combustão em caldeira, em sistemas de reinjeção ou requeima, ajustes nos equipamentos são essenciais para se alcançar a e&#64257; ciência na queima e evitar problemas operacionais. Já os resíduos do decantador não apresentam potencial para reuso energético.
Palavras-Chave: | Análise termogravimétrica; ciência de combustão; Reuso de cinzas.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_43615.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (103998-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS