Data/hora: 29/06/2024 10:10:40

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 21/02/2002
Data da última atualização: | 27/01/2010
Autoria: | ANDRADE, E.T.de.; CORREA, P.C.; MARTINS, J.H.; ALVARENGA, E.M.
Título: | Avaliacao de dano mecanico em sementes de feijao por meio de condutividade eletrica.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental,  Campina Grande, PB, v.3, n.1, p.54-60, jan./abr. 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi realizado com o intuito de se avaliar danos mecanicos em sementes de feijao (Phaseolus vulgaris L.) variedade Ouro Negro 1992, por meio de condutividade eletrica da solucao contendo as sementes danificadas devido ao choque mecanico controlado, com utilizacao de tres niveis de velocidade de choque. Para se comparar a queda de qualidade devido ao choque mecanico, foram utilizados tambem o teste-padrao de germinacao e a avaliacao visual dos danos mecanicos, cujos resultados permitiram concluir que a utilizacao da condutividade eletrica da solucao contendo as sementes pode ser correlacionada com o indice de danos mecanicos podendo, portanto, ser utilizada para avaliar danos mecanicos em sementes.
Palavras-Chave: | Condutividade eletrica; Dano mecanico; Feijao; Semente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (19165-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS