Data/hora: 26/06/2024 15:57:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 17/01/2002
Data da última atualização: | 17/01/2002
Autoria: | VENTORIM, G.; COLODETTE, J.L.; COSTA, M.M. da; BRITO, A.C. de.
Título: | Branqueamento ECF e TCF de celulose de fibras secundarias.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | Ciencia Florestal, Santa Maria, v.9, n.2, p.41-54, 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste estudo foram avaliadas sequencias ECF e TCF para o branqueamento de celulose de fibras secundarias destinadas provenientes de uma mistura de composicao conhecida de lixo de escritorio (MOW) e produzidas em planta piloto. A polpa foi branqueada a um nivel minimo de alvura de 78% ISO, sendo que o requerimento de reagentes e as principais propriedades da polpaforam avaliadas. Dentre as sequencias ECF, a mais atrativa foi a DEDD que apresentou o mais baixo custo e ainda eliminou toda a fluorescencia e grande parte da coordenada de cor b* da polpa. As sequencias ECF resultaram em polpas de alta viscosidade em relacao as convencionais. A sequencia TCF com ozonio mais atrativa foi a Q(PO)(ZQ)(PO) que se mostrou flexivel quanto ao teto de alvura, alem de reduzir significativamente a coordenada de cor* e ligeiramente a fluorescencia da polpa. A melhor sequencia TCF sem-ozonio Q(PO)Q(PO) apresentou-se pouco flexivel quanto ao teto de alvura e teve pouco efeito na fluorescencia e coordenada de cor* da polpa. As viscosidades finais das polpas, branqueadas pelos processos TCF, foram aceitaveis. Os resultados de rendimento, para os processos avaliados nesse estudo, foram afetados negativamente por estagios alcalinos, como  O, P e (PO), em alta temperatura.
Palavras-Chave: | Celulose; Fibras secundarias; Floresta; Processo de branqueamento; Silvicultura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (19910-1) - ADD - AP - -- -  -  - S/R - DIS