Data/hora: 03/07/2024 13:16:31

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	01/09/2009	
Data da última atualização: 	28/01/2010	
Autoria: 	GOMES, T. S.; BRAGA JÚNIOR, R. A.; LINO, A. C. L.; RABELO, G. F.; COSTA, R. M.	
Título: 	Calibração da técnica de moiré aplicada a perfilometria de protótipos mecânicos.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 2, p. 574-579, mar./abr. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A perfilometria é uma técnica amplamente utilizada na construção de mapas e gráficos de relevos aplicados a uma vasta área do conhecimento. Frente às necessidades de suprir a demanda da indústria e da área de desenvolvimento de protótipos quanto a técnicas não invasivas na investigação da superfície de materiais em geral, o presente trabalho buscou propor uma metodologia de calibração aplicada à técnica de moiré para investigações perfilométricas em protótipos mecânicos buscando baixos custos e flexibilidade. A técnica de moiré consiste na comparação de dois retículos periódicos, onde um segue o comportamento da superfície do objeto (retículo modelo - Rm) e outro não está deformado, seguindo o comportamento de um plano de referência, (retículo de referência - Rr). A luz que passa entre os retículos se sobrepõe formando padrões de moiré ou franjas de moiré que se comportam como ondas senoidais. Nos ensaios de calibração, usou-se um cone de relevo conhecido para a determinação de uma constante de correção de mapas gerados digitalmente. Os ensaios realizados aplicaram a metodologia para a determinação do perfil de um mouse de computador e para a determinação da deformação de uma chapa metálica. A metodologia proposta para a calibração da técnica de moiré mostrouse capaz de realizar os mapeamentos, com resolução máxima na ordem de centésimos de milímetros, podendo então ser usada em aplicações com níveis de precisão inferiores a essa ordem.	
Palavras-Chave: 	Deformação; Perfilometria; Retículo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)