Data/hora: 17/06/2024 11:04:44

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	08/06/2010	
Data da última atualização: 	10/06/2010	
Autoria: 	VÁZQUEZ, E. V.; VIEIRA, S. R.; DE MARIA, I. C.; GONZÁLEZ, A. P.	
Título: 	Fractal dimension and geostatistical parameters for soil microrelief as a function of cumulative precipitation.
	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 7, n. 1, p. 78-83, jan./fev. 2010.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A rugosidade da superfície pode ser influenciada pelo tipo e pela intensidade do preparo do solo entre outros fatores. A vantagem de se usar índices fractais em estudos de microrrelevo é que eles permitem a partição das características da rugosidade em propriedades ou que dependem exclusivamente da escala ou que independem totalmente dela. Por outro lado, a geoestatística prove algumas ferramentas que podem ser úteis no estudo da dinâmica da variabilidade da superfície do solo, diferentes daquelas avaliadas pela dimensão fractal. Verificou-se se é possível aplicar geoestatística na análise da variação do microrrelevo de um Latossolo sob seis tratamentos de preparo do solo, a saber: grade de discos, arado de discos, escarificador, grade de discos+grade niveladora, arado de discos+grade niveladora e escarificador+grade niveladora. As medidas foram feitas logo após o preparo do solo e subseqüentemente após cumulativos eventos de chuva natural. Medições duplicadas foram feitas em cada tratamento para cada data, produzindo um total de 48 superfícies. Um rugosímetro de agulhas foi utilizado para as medidas da rugosidade da superfície. A área de cada parcela era 1,35 m por 1,35 m e as medidas espaçadas de 0,25 m, produzindo um total de 3025 pontos por parcela. Tendência devido à inclinação do terreno e causadas pelo preparo do solo foi removida dos dados experimentais. Foram ajustados modelos aos semivariogramas de cada superfície e os parâmetros desses modelos analisados e relacionados aos parâmetros de dimensão fractal. Foi encontrada relação entre a dimensão fractal, D, e os parâmetros dos modelos dos semivariogramas. O parâmetro de auto-afinidade, l, não mostrou relação forte com parâmetros dos modelos dos semivariogramas apesar de ter tido uma relação de potência entre D e l.

Palavras-Chave: 	Índice de rugosidade; Latossolo; Preparo do solo; Rugosidade da superfície do solo; Semivariograma.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)