Data/hora: 29/06/2024 10:14:17

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 29/06/2009
Data da última atualização: | 29/06/2009
Autoria: | FIORIO, P.R.; DEMATTE, J.A.M.
Título: | Orbital and laboratory spectral data to optimize soil analysis.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 66, n. 2, p. 250-257, mar./abr. 2009.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Analises de solos tradicionais consomem tempo com alto custo e riscos ambientais. Dessa forma, o uso de novas tecnologias como o sensoriamento remoto tem sido estimulado. O objetivo do trabalho foi quantificar atributos dos solos por um método não destrutivo e não poluente utilizando sensor de laboratório e orbital. A área de estudo localiza-se na região de Barra Bonita, Brasil, com 473 ha com solo exposto. Foi estabelecida uma malha de amostragem (100 m × 100 m) com 474 pontos de amostragem e um total de 948 amostras de solos. Os pontos de amostragem foram georreferenciados, e amostras de solos coletadas e enviadas para análises. Os dados de Reflectância foram obtidos para cada amostra de solo com o sensor em laboratório (450 a 2500 nm). Nos mesmos locais de amostragem de solos, foram obtidos dados de reflectância de imagens orbitais TM-Landsat-5. Equações lineares de regressão múltiplas foram desenvolvidas com 50% das amostras. Dois modelos foram desenvolvidos: o primeiro com dados de espectroradiometria de laboratório e o segundo para os dados orbitais da imagem TM Landsat-5. O restante das amostras, 50% foram utilizadas para validar o modelo. O teste comparou os valores dos atributos quantificados pelos modelos espectrais e os determinados em laboratório (método convencional). Os maiores coeficientes de determinação para os resultados de laboratório foram para argila (R² = 0,86) e areia (R² = 0,82) e para os dados orbitais (R² 0,61 e 0,63, respectivamente). Também foi possível com o presente método estimar CTC (R² = 0,64) para o sensor de laboratório, podendo otimizar tempo, custos e poluições ambientais associadas com as análises de solos tradicionais.
Palavras-Chave: | Análise do solo; Atributo do solo; Reflectância do solo; Sensoriamento remoto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)