Data/hora: 03/07/2024 14:06:26

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	13/12/2002	
Data da última atualização: 	13/12/2002	
Autoria: 	PERDOMO, C.C.; FERNANDES, L.C. de O.; GUIDONI, A.L.; FIALHO, F.B.	
Afiliação: 	CNPSA	
Título: 	Efeito da ventilacao natural e mecanica sobre o desempenho de porcas em lactacao.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n.4, p.691-99, abr. 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O controle efetivo da ventilacao e fundamental para maximizar o bem-estar, o desempenho e a saude dos suinos. Este trabalho avaliou o efeito de sistemas de ventilacao natural atraves de janelas basculantes (com e sem exaustor eolico) e mecanica, dimensionados para a retirada da carga termica incidente, nas condicoes de verao, sobre o condicionamento ambiental e desempenho de porcas em lactacao, em Concordia, SC, no periodo de 1991/92. Embora tenha sido observado efeito da estacao do ano (P<0,05) sobre as variaveis ambientais, nao houve alteracoes significativas na resposta animal (P>0,05). O condicionamento termico no verao foi considerado estressante em todos os sistemas, com temperaturas (Ti) elevadas (>22,0 graus C.), taxas de ventilacao (Vi) deficientes (<0,2 m/s), baixo consumo alimentar (CR) (<4,3 kg/dia) e alto intervalo desmama-cio (IDC) (>13 dias), em comparacao com as observadas no inverno: Ti (<19,0 graus C.), Vi (<0,1 m/s), CR (<4,57 kg/dia) e IDC (<7 dias), respectivamente. Concluiu-se que sistemas de ventilacao dimensionados apenas para a retirada da carga termica incidente (radiacao solar, calor animal e fontes internas de aquecimento) sao viaveis para o inverno, mas resultam em desconforto termico no verao, em face da maior exigencia de ventilacao.	
Palavras-Chave: 	Conforto termico; Farrowing housing; Maternidade; Opening forms; Porca; Sistema de ventilacao; Suinocultura; Thermal comfort; Tipo de fechamento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (22261-1) - ADP - AP - -- -  -  - 00000146 - DIS