Data/hora: 04/06/2024 13:13:55

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 12/12/2005
Data da última atualização: | 12/12/2005
Autoria: | FURLAN, R. A.; SILVA, F. C. da; FOLEGATTI, M.V.
Título: | Avaliacao do controle de temperatura no inteior de ambientes protegidos atraves de nebulizacao.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de resfriamento do ar, usando sistema de
nebulização com água à temperatura ambiente, analizando a distribuição da temperatura no sentido horizontal através de isotermas e o gradiente vertical de temperatura em ambiente protegido com aeração estática sobre solo nu, este trabalho foi realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Rural, da ESALQ/USP em Piracicaba, SP. O ambiente protegido foi instalado no sentido leste-oeste, tendo tamanho de 6,4 m de largura por 17,5 m de comprimento. Para caracterizar a distribuição espacial da temperatura (em graus centígrados) no interior do ambiente protegido, foram instalados termopares (cobre-constantã), formando malhas, com espaçamento horizontal entre eles de 3m e nas alturas de 0,5m, 1,0m, 2m, 3m e 4m em relação ao solo, constituindo um conjunto de 64 pontos de amostragem.. Os dados foram acumulados e armazenados a cada 30 minutos por um ?datalogger? (modelo: CR10) e dois multiplexadores.
A homogeneização da temperatura no interior do ambiente protegido através de nebulização, pôde ser visualizado através de isotermas. Na altura de 0,5 m acima do nível do solo houve menor efeito da nebulização na homogeinização de temperatura.

Palavras-Chave: | Ambiente protegido; Gradiente de temperatura; Isoterma.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (42923-1) - ADD - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.19143 - DIS