Data/hora: 03/06/2024 12:41:43

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 03/06/2011
Data da última atualização: | 03/06/2011
Autoria: | GARBOSSA, L. H. P.; LAPA, K. R.; FORESTI, E.
Afiliação: | Epagri
Título: | Avaliação de desempenho de reator misto radial de leito fixo para tratamento e remoção de nitrogênio de esgoto sanitário.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE FERMENTAÇÕES, 14., 2003, Florianópolis, SC. [Anais...]. Florianópolis, SC: Sinaferm, 2003.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho apresenta uma nova configuração de reator biológico, o Reator Misto Radial de Leito Fixo, para remoção de matéria orgânica e nitrificação de esgoto sanitário. O reator RMRLF, em escala de bancada, apresentou bom desempenho na remoção de matéria orgânica e nitrificação. A configuração adotada favoreceu a transferência de oxigênio para a massa líquida devido às características e disposição do leito fixo de matrizes de espuma de poliuretano, em seções circuncêntricas, e possibilitou a desnitrificação parcial dos efluentes. O reator apresentou eficiências de 84% e 95% na remoção de matéria orgânica em termos de demanda química de oxigênio e de nitrificação, respectivamente. O efluente final atingiu valores de demanda química de oxigênio (DQO), nitrito e nitrato de 54 mg/l, 0,3 mg/l e 22,1 mg/l, respectivamente. O efluente final apresentou concentração de nitrogênio amoniacal abaixo do limite de detecção do método utilizado.
Palavras-Chave: | Efluente; Remoção nitrogênio; Tratamento.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_3682.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (79851-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS