Data/hora: 29/06/2024 09:57:36

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	31/10/2007	
Data da última atualização: 	09/11/2007	
Autoria: 	CARVALHO, A. M. M. L.; VITAL, B. R.; GOMIDE, J. L.; LUCIA, R. M. D.; VALENTE, O. F.	
Título: 	Analise termogravimetrica e termodiferencial da madeira, da celulose a da lignina tratadas com sais retardantes de fogo.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, MG, v.23, n.1, p.113-129, 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar a influencia do tratamento da madeira com sais retardantes de fogo na sua decomposicao termica, usando tecnicas das analises termogravimetrica e termodiferencial. Foi utilizada madeira proveniente de um comercial de Eucalypts grandis, aos 72 meses de idade, em espacamento inicial de 3,0 x 2,0 m, implantado no municipio de Vicosa-MG. As amostras foram transformadas em cavacos, tendo sido uma parte usada para analise quimica da madeira e outra para analises termogravimetricas e termodiferenciais. Aplicaram-se a lignina alcalina (kraft) purificada ALDRICH Chemical Company Inc e a alfa-celulose SIGMA Chemical, fibra media, os mesmos procedimentos aplicados a madeira. Em seguida, realizaram-se as analises termodiferenciais e termogravimetricas em uma balanca de analises termicas dotada de um registrador multicanal XY. As analises termogravimetricas mostraram que os produtos retardadores de fogo agem diretamente sobre os carboidratos da madeira (a lignina permaneceu indiferente aos tratamentos), fazendo com que liberem menos volateis. Assim, grande parte do carbono deixou de pertencer aos gases, fixiando-se no carvao e, consequentemente, aumentando o rendimento em peso e o teor de carbono fixo. Tal fato foi confirmado pelas analises termodiferencias, nas quais as madeiras tratadas e a alfa-celulose tiveram uma regiao exotermica menos intensa quando comparada ao mesmo material que nao recebeu tratamento, proval=velmente pela menor liberacao de produtas volateis.	
Palavras-Chave: 	Analise termodiferencial; Analise termogravimetrica; Retardante de fogo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (57684-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS