Data/hora: 29/06/2024 10:13:54

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	03/06/2009	
Data da última atualização: 	03/06/2009	
Autoria: 	MOKFIENSKI, A.; COLODETTE, J. L.; GOMIDE, J. L.;  CARVALHO, A. M. M. L.	
Título: 	A importância relativa da densidade da madeira e do teor de carboidratos no rendimento de polpa e na qualidade do produto. 
	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n. 3/4, p. 401-413, jul./set. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade básica, a composição química e as dimensões de fibras de dez amostras de madeira de Eucalyptus spp. e, verificar o impacto desse conjunto de parâmetros e sua combinação no rendimento do processo de polpação kraft e na qualidade da polpa branqueada. A madeira de dez espécies de eucalipto, com densidade básica variando entre 365 a 544 kg/m3 e teores de carboidratos totais variando entre 70,0 a 74,5% foi transformada em polpa Kraft, com número kappa 15,5- 16,7 e branqueada a 90% ISO por uma seqüência de quatro estágios (OD(PO)D) composta de deslignificação com oxigênio (O), deslignificação com dióxido de cloro (D), extração alcalina com peróxido pressurizado (PO) e branqueamento com dióxido de cloro (D). A densidade básica da madeira mostrou melhor correlação com as dimensões da fibra e qualidade da polpa que a sua composição química. Porém o rendimento depurado foi mais influenciado pela composição química da madeira do que pela densidade básica. Madeiras de menor densidade apresentaram maiores rendimentos de polpação, mas o consumo específico de madeira foi mais baixo para as madeiras mais densas. Os resultados de qualidade de polpa sugerem que madeiras com densidade mais baixa devam ser direcionadas à fabricação de papel refinado (impressão e de escrita), enquanto que as mais densas sejam destinadas ao segmento de papéis sanitários (tissue). 	
Palavras-Chave: 	Composição química; Densidade; Madeira; Polpa kraft.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)