Data/hora: 01/07/2024 13:37:59

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	02/04/2001	
Data da última atualização: 	02/04/2001	
Autoria: 	HASELEIN, C.R.; CECHIN, E.; SANTINI, E.J.; GATTO, D.A.	
Título: 	Caracteristicas estruturais da madeira de Pinus elliottii Engelm aos 30 anos de idade.	
Ano de publicação: 	0	
Fonte/Imprenta: 	Ciencia Florestal, Santa Maria, v.10, n.2, p.135-144, dez. 2000.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente estudo, seis arvores de um povoamento de Pinnus elliottii com 30 anos de idade foram coletadas e transformadas em toras de 2,5 m de comprimento. De cada uma das duas primeiras toras, retirou-se um pranchao central, do qual foram confeccionados, segundo a norma ASTM D143-93 (1995), nas regioes proximas a medula e a casca, os corpos de prova utilizados nos ensaios de flexao estatica. As propriedades de flexao (modulos de elasticidade e de ruptura) e massa especifica basica a 12% de umidade foram relacionados como numero de aneis de crescimento e a porcentagem de lenho tardio determinados na seccao transversal para cada corpo de prova. Os resultados evidenciaram, para as propriedades estudadas, a existencia de diferencas significativas entre as posicoes.	
Palavras-Chave: 	Crescimento; Flexao estatica; Pinheiro; Pinnus elliotti; Xilema.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (16179-1) - ADP - AP - -- -  -  - 2001.00272 - DIS