Data/hora: 01/07/2024 13:52:24

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	16/01/2002	
Data da última atualização: 	16/01/2002	
Autoria: 	SANTINI, E.J.; HASELEIN, C.R.; GATTO, D.A.	
Título: 	Analise comparativa das propriedades fisicas e mecanicas da madeira de tres coniferas de florestas plantadas.	
Ano de publicação: 	0	
Fonte/Imprenta: 	Ciencia Florestal, Santa Maria, v.10, n.1, p.85-93, 2000.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Madeiras provenientes de florestas plantadas de Araucaria angustifolia, Pinus elliottii e Pinus taeda submetidas a, pelo menos, um desbaste, foram testadas com o objetivo de comparar suas propriedades fisicas e mecanicas. Cinco arvores de cada especie, obtidas de talhoes, previamente, selecionados, foram coletadas, transformadas em toretes e pranchoes para posterior confeccao, condicionamento e ensaio dos corpos de prova segundo as recomendacoes da norma ASTM. Embora a resistencia media da Araucaria tenha sido ligeiramente superior as duas especies de Pinus, diferencas significativas foram encontradas apenas nos testes de flexao estatica (modulo de elasticidade e tensao no limite proporcional), compressao axial (tensao no limite proportcional, modulo de ruptura e de elasticidade) e dureza axial. Entre as especies de Pinus, nao foram dectadas diferencas nas propriedades, exeto em tracao normal as fibras em que a resistencia da madeira de P. taeda foi maior que as demais. Com relacao a massa especifica basica e coeficiente de contracao, nenhuma diferenca foi observada entre as especies estudadas.	
Palavras-Chave: 	Araucaria; Floresta; Pinus elliottii; Pinus taeda; Propriedades; Silvicultura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (19904-1) - ADD - AP - -- -  -  - S/R - DIS