Data/hora: 26/06/2024 15:46:30

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 14/12/2007
Data da última atualização: | 15/01/2008
Autoria: | CARVALHO, A. M. M. L.; VITAL, B. R.; GOMIDE, J. L.; LUCIA, R. M. D.; LEITE, J L.
Título: | Efeito da impregnacao da madeira de Eucalyptus grandis com sais ignifugos na producao e na qualidade do carvao.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, MG, v.22, n.2, p.253-262, 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho foi idealizado com o objetivo de investigar os efeitos da impregnacao da madeira de Eucalyptus grandis com sais ignifugos sobre a producao e a qualidade do carvao vegetal. Foi utilizada madeira proveniente de um plantio comercial de Eucalyptus grandis, com 72 meses de idade, em espacamento inicial de 3,0 x 2,0m, implantado no municipio de Vicosa-MG. A madeira foi transformada em cavacos, tratada com alguns sais retardantes de combustao e carbonizada. Os resultados foram avaliados por meio da analise multivariada. A diferenca entre os 34 tratamentos, avaliada a partir das caracteristicas do carvao, tomando como base a analise de agrupamento, utilizando a distancia D² de Mahalanobis e o metodo de Tocher, permitiu evidenciar a formacao de grupos e de subgrupos distintos. Com base em dados tecnologicos, o tratamento com sulfato de amonia na concentracao de 15% foi apontado como sendo o mais promissor. A utilizacao da analise de variaveis canonicas evidenciou tambem  o tratamento com sulfatode amonia na consentracao de 5%, que foi selecionado preferencialmente ao tratamento anterior, por possuir menos teor de enxofre.
Palavras-Chave: | Carvao; Eucalyptus grandis; Impregnacao; Madeira; Producao; Qualidade; Sal ignifugo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (58255-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS