Data/hora: 17/06/2024 10:46:06

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 23/10/2008
Data da última atualização: | 23/10/2008
Autoria: | DAME, R.de C.; TEIXEIRA, C.F.A.; LORENSI, R.P.
Título: | Simulação de precipitação com duração horária mediante o uso do modelo Bartlett-Lewis do pulso retangular modificado.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.13, n.1, p.13-18, jan./mar. 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A modelagem da precipitação é importante na área da engenharia hidráulica, visto que existe maior disponibilidade de dados diários de precipitação que horários, sendo esses os mais utilizados como entrada de modelos que fazem a transformação de chuva em vazão em uma bacia hidrográfica. Ao longo do tempo muitos modelos têm sido desenvolvidos com o objetivo de simular a precipitação com duração inferior a diária, no entanto, o problema destes consiste no número excessivo de parâmetros a serem estimados aumentando com isto as incertezas embutidas no processo. Em vista disso, foram desenvolvidos modelos parcimoniosos de estimativa da precipitação, como é o caso do Modelo Bartlett-Lewis do Pulso Retangular Modificado, que com apenas seis parâmetros estimados mensalmente simula a precipitação horária. Neste sentido, o objetivo do trabalho é apresentar modelos de precipitação existentes dando ênfase, no entanto, nos modelos que seguem o Processo Poisson onde situa-se o Modelo Bartlett-Lewis do Pulso Retangular.
Palavras-Chave: | Modelagem estocástica de precipitação; Processo Poisson; Simulação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)