Data/hora: 16/06/2024 07:38:58

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 20/08/2012
Data da última atualização: | 20/08/2012
Autoria: | BENDER, M. A.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; GUBIANI, E.; VEIGA, M.; MIOTTO, A.; PELLEGRINI, A.
Afiliação: | Epagri
Título: | Variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo saturado e diferença entre métodos de determinação: Uma limitação aos modelos de previsão da erosão.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 19., 2012, Lages, SC. Anais... Lages, SC: SBCS, 2012. p. 1-4.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A correta determinação da condutividade hidráulica do solo saturado (Ksat) é fundamental para a modelagem matemática da erosão do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da Ksat por dois métodos e a relação existente entre eles em solos com diferentes texturas. Com o uso de anéis metálicos foram coletadas amostras indeformadas de solo num Argissolo e num Latossolo, nas camadas 0-4, 5-9, 13-17, 23-27, 33-37 e 48-52 cm de profundidade. Após preparo e saturação das amostras, procedeu-se a análise da Ksat usando dois tipos de permeâmetros: o de carga constante e o de carga variável. Foram calculados os coeficientes de variação da Ksat e realizados testes de correlação de Pearson entre os resultados de cada método. Em ambos os solos a Ksat apresentou alto coeficiente de variação horizontal (entre trincheiras) e vertical (entre camadas) nos dois métodos utilizados. Apesar disso, os dois métodos apresentaram alta correlação entre seus resultados, que, em geral, foram maiores quando medidos com o permeâmetro de carga constante. A grande variabilidade espacial da Ksat e as diferenças entre os métodos de avaliação podem interferir muito nos resultados finais dos modelos de predição de erosão.
Palavras-Chave: | Ksat permemetro de carga constante; Permemetro de carga varivel.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_23526.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (89991-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS