Data/hora: 01/06/2024 08:43:08

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	31/08/2010	
Data da última atualização: 	31/08/2010	
Autoria: 	LOPES, D. de C.; MARTINS, J. H.; MONTEIRO, P. M. de B.; LACERDA FILHO, A. F.	
Título: 	Efeitos de diferentes estratégias de controle no ambiente de armazenamento de grãos em regiões tropicais e subtropicais.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, v. 57, n. 2, p. 157-167, mar./abr. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho, estratégias de controle para aeração de grãos baseadas em temporizador, termostato e termostato combinado com umidostatos foram comparadas ao controlador AERO. Apesar de simples, as três primeiras estratégias são amplamente empregadas, resultando em controles confiáveis e em grande aceitação por parte dos produtores. O AERO foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa com o objetivo de difundir e facilitar a utilização de estratégias mais sofisticadas pelos produtores. Este controlador atua com base em dados medidos em tempo real e na simulação do processo de aeração. Os resultados mostraram que os tempos requeridos para aeração, além dos níveis de deterioração, das temperaturas e dos teores finais de água dos grãos foram parecidos para as quatro estratégias analisadas quando se considerou as melhores configurações para as três estratégias simples. Entretanto, o AERO apresentou um controle mais eficiente, resfriando a massa de grãos mais rapidamente e minimizando as oscilações de temperatura e de teor de água dos grãos durante o processo de aeração. Outra vantagem do AERO é sua capacidade de ajustar automaticamente as suas condições de controle de acordo com as condições climáticas da região onde o sistema está implantado.	
Palavras-Chave: 	Aeração; Armazenamento; Estratégia de controle; Grão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)