Data/hora: 03/06/2024 11:36:31

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 08/12/2008
Data da última atualização: | 08/12/2008
Autoria: | MODOLO, A.J.; FERNANDES, H.C.; SCHAEFER, C.E.G.; SILVEIRA, J.C.M. da.
Título: | Efeito da compactação do solo sobre a emergência de plântulas de soja em sistema plantio direto.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.4, p.1259-1265, jul./ago. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se no presente trabalho, estudar os efeitos da combinação entre teores de água do solo e cargas aplicadas pela roda compactadora da semeadora-adubadora sobre a emergência de plântulas de soja, em sistema plantio direto. A resistência mecânica do solo à penetração foi determinada quinze dias após a semeadura. O índice de velocidade de emergência foi determinado pela contagem das plântulas, sendo realizada diariamente até que o número de plântulas emergidas se apresentasse constante por três dias consecutivos. O maior índice de velocidade de emergência (IVE) ocorreu no teor de água igual a 0,33 kg kg-¹ e na carga de 86,21 N. A carga máxima de 140 N, aplicada pela roda compactadora sobre a semente, causou encrostamento superficial do solo, retardando a emergência das plântulas.
Palavras-Chave: | Glycine max; Mecanização agrícola; Plantio direto; Semeadura; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)