Data/hora: 29/06/2024 10:43:02

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 03/06/2009
Data da última atualização: | 03/06/2009
Autoria: | MOKFIENSKI, A.; COLODETTE, J. L.; GOMIDE, J. L.;  CARVALHO, A. M. M. L.
Título: | A importância relativa da densidade da madeira e do teor de carboidratos no rendimento de polpa e na qualidade do produto.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n. 3/4, p. 401-413, jul./set. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade básica, a composição química e as dimensões de fibras de dez amostras de madeira de Eucalyptus spp. e, verificar o impacto desse conjunto de parâmetros e sua combinação no rendimento do processo de polpação kraft e na qualidade da polpa branqueada. A madeira de dez espécies de eucalipto, com densidade básica variando entre 365 a 544 kg/m3 e teores de carboidratos totais variando entre 70,0 a 74,5% foi transformada em polpa Kraft, com número kappa 15,5- 16,7 e branqueada a 90% ISO por uma seqüência de quatro estágios (OD(PO)D) composta de deslignificação com oxigênio (O), deslignificação com dióxido de cloro (D), extração alcalina com peróxido pressurizado (PO) e branqueamento com dióxido de cloro (D). A densidade básica da madeira mostrou melhor correlação com as dimensões da fibra e qualidade da polpa que a sua composição química. Porém o rendimento depurado foi mais influenciado pela composição química da madeira do que pela densidade básica. Madeiras de menor densidade apresentaram maiores rendimentos de polpação, mas o consumo específico de madeira foi mais baixo para as madeiras mais densas. Os resultados de qualidade de polpa sugerem que madeiras com densidade mais baixa devam ser direcionadas à fabricação de papel refinado (impressão e de escrita), enquanto que as mais densas sejam destinadas ao segmento de papéis sanitários (tissue).
Palavras-Chave: | Composição química; Densidade; Madeira; Polpa kraft.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)