Data/hora: 01/06/2024 09:50:30

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 04/03/2002
Data da última atualização: | 27/01/2010
Autoria: | MONTEBELLER, C.A.; CARVALHO, D.F.de; ALVES SOBRINHO, T.; NUNES, A.C.da S.; RUBIO, E.
Título: | Avaliacao hidraulica de um simulador de chuvas pendular.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental,  Campina Grande, PB, v.5, n.1, p.1-5, jan./abr. 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com este trabalho, objetivou-se avaliar o diametro medio de gotas, a intensidade de precipitacao e a uniformidade de distribuicao de um simulador de chuvas, para diferentes combinacoes de diametro de bico e pressao de servico. Apos ter sido realizado o teste de diametro medio de gotas, foi utulizado um programa computacional, para se avaliar a relacao entre a energia cinetica da chuva simulada pelo equipamento e a energia da chuva natural; alem disso, realizaram-se, tambem, testes de intensidade de precipitacao e uniformidade de distribuicao. Os resultados mostraram que a relacao da energia cinetica da chuva produzida pelo simulador e a energia cinetica da chuva natural, apresentou valores acima de 75% quando foi utilizado o bico VeeJet 80.150, para todas as pressoes e intensidade de precipitacao estudadas  e que maiores coeficientes de uniformidade foram encontradas quando os bicos foram submetidos a maiores pressoes de servico.
Palavras-Chave: | Diametro de gota; Infiltrometro de aspersao; Precipitacao; Simulador de chuva.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (19220-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS