Data/hora: 03/06/2024 11:19:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 04/03/2002
Data da última atualização: | 27/01/2010
Autoria: | ROCHA, F.A.; CESAR, J.H.F.; MELLO, R.de; ROCHA, F.S.; PEREIRA, G.M.
Título: | Caracterizacao hidraulica de tres modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, Campina Grande, PB, v.5, n.1, p.6-9, jan./abr. 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar as caracteristicas hidraulicas de tres modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante, modelo Dan Sprinklers. Avaliou-se a variacao decorrente do processo de fabricacao, a uniformidade de distribuicao de agua e a equacao caracteristica da relacao vazao versus pressao, visando fornecer recomendacoes para sua adequada selecao, com vistas ao dimensionamento de sistemas de irrigacao localizada. O coeficiente de variacao de fabricacao para esses modelos permitiu classifica-los na categoria A, com o modelo amarelo apresentando a melhor uniformidade de distribuicao de agua. A vazao dos emissores aumentou em 33,2%, quando submetidos a acrescimos de pressao, dentro do intervalo recomendado pelo fabricante.
Palavras-Chave: | Condutividade hidraulica; Miniaspersor; Uniformidade de aplicacao.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (19221-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS