Data/hora: 29/06/2024 10:34:26

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 16/10/2007
Data da última atualização: | 16/10/2007
Autoria: | MORI, F. A.; VITAL, B. R.; LUCIA, R. M. D.; VALENTE, O. F.; PIMENTA, A. S.
Título: | Utilizacao de resinas a base de taninos da casca de Eucalyptus grandis W. Hill ex maiden na producao de paineis compensados.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa-MG, v.23, n.4, p.455-461,1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho teve como objetivos avaliar o teor de taninos na casca de Eucalyptus grandis por meio do uso de diferentes formas de extracao e avaliar as propriedades de paineis compensados fabricados com as resinas a base de taninos. Os taninos extraidos por meio de solucoes aquosas, contendo sulfito de sodio ou uma mistura, em partes iguais, de hidroxido de sodio e ureia. O rendimento em taninos da casca de Eucalyptus grandis foi cerca de 8%. Os paineis compensados fabricados com resinas a base de taninos da casca de E. grandis apresentaram resistencia ao esforco de cisalhamento estatisticamente igual a do adesivo fenolformaldeido mais 10% de carga e a do adesivo de tanino de acacia-negra comercial. Em relacao a percentagem de falha na madeira, os adesivos a base de taninos de E.grandis apresentaram resultados estatisticamente iguais aos de adesivo fenol-formaldeido mais 20% de extensor e aos do adesivo fenol-formaldeido mais 10% de carga.
Palavras-Chave: | casca; Eucalyptus grandis e adesivos; Taninos.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (57323-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2007.3298 - DIS