Data/hora: 03/07/2024 12:39:44

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	04/05/2005	
Data da última atualização: 	04/05/2005	
Autoria: 	POZZA, P. C.; POZZA, M. S. dos S.; RICHART, S.; OLIVEIRA, F. G. de; GASPAROTTO, E. S.; SCHILICKMANN, F.	
Título: 	Avaliacao da moagem e granulometria do milho e consumo de energia no processamento em moinhos de martelos.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Avicultura Industrial, Porto Feliz, v. 96, n. 1131, p. 38-40, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As variacoes existentes entre as caracteristicas dos moinhos podem influenciar a granulometria do milho processado em moinhos de martelos, devendo ser considerados o diametro dos furos da peneira, a area de abertura da peneria, a potencia do motor, o numero de martelos, a distancia entre os martelos e a peneira, a vazao de moagem, o teor de umidade do grao e o desgaste do moinho.	
Palavras-Chave: 	Alimento para animal; Granulometria; Milho; Processamento; Racao de milho.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (36416-1) - ADP - AP - -- -  -  - 0000.13559 - DIS