Data/hora: 01/07/2024 13:00:36

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	08/09/2009	
Data da última atualização: 	21/09/2009	
Autoria: 	RIBEIRO, I. A. V.; TERESO, M. J. A.;  ABRAHÃO, R. F.	
Título: 	Análise ergonômica do trabalho em unidades de beneficiamento de tomates de mesa: movimentação manual de cargas.

Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 4, p. 1073-1079, jul. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A movimentação manual de cargas (MMC) nas unidades de beneficiamento de tomates (UB) é a atividade laboral mais freqüente nas etapas do processo de beneficiamento. O objetivo deste estudo foi analisar, sob a ótica da ergonomia, as tarefas de MMC em seis UB de tomate de mesa do Estado de São Paulo. Foi aplicado o método da análise ergonômica do trabalho (AET) para conhecimento dos problemas associados à carga laboral. Nos postos de trabalho onde a MMC foi predominante, aplicou-se o método da equação do National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) para determinar o Limite de Peso Recomendado e o método do Diagrama das Áreas Dolorosas para identificar as áreas do corpo dos trabalhadores que apresentam desconforto. Em todas os casos estudados, o peso real da carga movimentada manualmente superou o limite de peso recomendado pelo NIOSH.

	
Palavras-Chave: 	Diagrama das áreas dolorosas; Equação niosh; Movimentação manual de cargas; Pós-colheita; Tomate; Unidade de beneficiamento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)