Data/hora: 16/06/2024 08:15:13

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 22/07/2011
Data da última atualização: | 22/07/2011
Autoria: | BACK, A. J.; ROSSO, J. C.
Afiliação: | Epagri
Título: | Evapotranspiração e coeficiente de cultura do arroz irrigado por inundação.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito, MS. [Anais...]. Jaboticabal, SP: SBEA, 2007.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Com o objetivo de medir o consumo de água por evapotranspiração e de determinar o
coeficiente de cultura do cultura do arroz irrigado por inundação nas condições climáticas do sul catarinense, foi conduzido um experimento de campo, no município de Nova Veneza-SC. Mediu-se o consumo de água em oito tanques de 57 cm de diâmetro e 90 cm de altura, instalados dentro de uma quadra de arroz até a profundidade de 65 cm. Em cada tanque foram plantadas 100 sementes de arroz e diariamente mediu-se a altura da lâmina de água, obtendo-se pelo balanço hídrico o consumo de água por  evapotranspiração. Com os dados da estação meteorológica calculou-se evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith, e determinando-se os coeficientes de cultura (Kc). Os valores de Kc obtidos foram 1,30 para a fase vegetativa; 1,86 para a fase reprodutiva e 1,71 na fase de maturação, com valor médio de 1,52 para um ciclo de 140 dias. O consumo de água por evapotranspiração foi de 883,1mm, com média durante o ciclo de 6,3 mm/dia. A demanda total de água foi atendida pela irrigação de 206 mm (23,3 %) e 712,1mm (76,7 %) supridos pela precipitação efetiva.

Palavras-Chave: | Arroz irrigado; Irrigação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_5083.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (81489-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS