Data/hora: 29/06/2024 08:39:44

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 16/01/2002
Data da última atualização: | 16/01/2002
Autoria: | SANTINI, E.J.; HASELEIN, C.R.; GATTO, D.A.
Título: | Analise comparativa das propriedades fisicas e mecanicas da madeira de tres coniferas de florestas plantadas.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | Ciencia Florestal, Santa Maria, v.10, n.1, p.85-93, 2000.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Madeiras provenientes de florestas plantadas de Araucaria angustifolia, Pinus elliottii e Pinus taeda submetidas a, pelo menos, um desbaste, foram testadas com o objetivo de comparar suas propriedades fisicas e mecanicas. Cinco arvores de cada especie, obtidas de talhoes, previamente, selecionados, foram coletadas, transformadas em toretes e pranchoes para posterior confeccao, condicionamento e ensaio dos corpos de prova segundo as recomendacoes da norma ASTM. Embora a resistencia media da Araucaria tenha sido ligeiramente superior as duas especies de Pinus, diferencas significativas foram encontradas apenas nos testes de flexao estatica (modulo de elasticidade e tensao no limite proporcional), compressao axial (tensao no limite proportcional, modulo de ruptura e de elasticidade) e dureza axial. Entre as especies de Pinus, nao foram dectadas diferencas nas propriedades, exeto em tracao normal as fibras em que a resistencia da madeira de P. taeda foi maior que as demais. Com relacao a massa especifica basica e coeficiente de contracao, nenhuma diferenca foi observada entre as especies estudadas.
Palavras-Chave: | Araucaria; Floresta; Pinus elliottii; Pinus taeda; Propriedades; Silvicultura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (19904-1) - ADD - AP - -- -  -  - S/R - DIS