Data/hora: 03/06/2024 09:12:30

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	25/02/2002	
Data da última atualização: 	27/01/2010	
Autoria: 	SANTOS, A.O.; BERGAMASCHI, H.; ROSA, L.M.G.; BERGONCI, J.I.; RADIN, B.	
Título: 	Assessment of corn water uptake based on sap heat tracing under water-stressed conditions.	
Ano de publicação: 	0	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental,  Campina Grande, PB, v.3, n.2, p.145-149, maio/ago. 1999.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O monitoramento das necessidades hidricas e um aspecto importante para o controle preciso da irrigacao. Tecnicas portateis e de boa confiabilidade se fazem necessarias para a correta determinacao do consumo hidrico das culturas em campo. A absorcao de agua pela cultura do milho (Zea mays L.), cultivada, em condicoes de limitacao hidrica no solo, foi verificada atraves da tecnica do pulso de calor. Apos a emissao de um pulso de calor, procedeu-se a medicoes, a cada 0,3 seg, do diferencial de temperatura entre dois termopares, inseridos radialmente no caule da planta. O primeiro foi colocado 9mm acima e o segundo 4 mm abaixo de uma fonte de calor ("heater"). Foram feitas comparacoes entre as medicoes pela tecnica do pulso de calor e estimativas da transpiracao computadas por um modelo de alta precisao, numa base horaria e diaria. Medicoes pelo pulso de calor e as estimativas pelo modelo apresentaram concordancia, tanto para valores horarios como diarios. Foi constatado sensibilidade da tecnica, mesmo para valores muito baixos de velocidade da seiva.	
Palavras-Chave: 	Absorcao de agua; Estresse hibrido; Fluxo de seiva; Pulso de calor; Transpiracao.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (19177-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS