Data/hora: 26/06/2024 09:54:06

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	27/08/2009	
Data da última atualização: 	27/08/2009	
Autoria: 	SANTOS, P.A.dos; BAETA, F.da C.; TINÔCO, I.de F.F.; ALBINO, L.F.T.; CECON, P.R.	
Título: 	Ventilação em modos túnel e lateral em galpões avícolas e seus efeitos no conforto térmico, na qualidade do ar e no desempenho das aves.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 56, n. 2, p. 172-180, 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivando avaliar o conforto térmico e a qualidade do ar na produção de frangos, no inverno, proporcionado por dois sistemas de ventilação, modos túnel e lateral, foi conduzido um experimento com frangos de corte da marca COBB, idade entre 18 e 35 dias, em galpões comerciais localizados na região de Barbacena, MG. A caracterização do ambiente térmico foi feita com base na temperatura do ar, umidade relativa, no índice de temperatura de globo negro e na umidade e carga térmica de radiação. A caracterização da qualidade do ar foi feita com base nas concentrações dos gases amônia, monóxido de carbono e dióxido de carbono. E a avaliação de desempenho das aves teve como base o consumo de ração, peso vivo, a conversão alimentar, taxa de mortalidade e eficiência produtiva. Os resultados dos parâmetros térmicos ambientais permitiram concluir que os dois sistemas de ventilação estudados mostraram-se eficientes para manter as aves em condições de conforto térmico no interior dos galpões durante o período estudado, porém com melhores resultados para o sistema de ventilação lateral. Em relação aos gases, concluiu-se que as concentrações mensuradas nos dois sistemas foram inferiores àquelas consideradas de risco à saúde e ao bem estar das aves e dos trabalhadores; contudo, os menores valores foram observados no sistema de ventilação
lateral. E quanto ao desempenho das aves, as que foram alojadas no sistema de ventilação lateral, no geral, apresentaram melhores índices.	
Palavras-Chave: 	Bem estar animal; Galpãos avícola; índice zootécnico; Poluente gasoso; Ventilação positiva.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)