Data/hora: 16/06/2024 08:14:29

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 30/09/2008
Data da última atualização: | 30/09/2008
Autoria: | SANTOS, P.M.dos; SCHLOSSER, J.F.; ROMANO, L.N.; ROZIN, D.; TURATTI, J. da C.; WITTER, M.
Título: | Prioridades de requisitos para projeto de postos de operação de tratores quanto à ergonomia e segurança.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.43, n.7, p.869-877, jul. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O  objetivo deste trabalho foi identificar as prioridades de requisitos de projeto, de postos de operação de tratores agrícolas do mercado nacional brasileiro, conforme as normas de ergonomia e segurança. Compuseram a amostragem os tratores agrícolas de pneus de borracha novos, com bitola externa superior a 1.150 mm, sem quaisquer alterações em suas características originais por parte do fabricante ou revendedor, em comercialização em território nacional, quanto à disposição interna dos comandos de operação, aos assentos e aos acessos dos postos de operação. Como análise comparativa dos requisitos dos clientes destas máquinas e, conseqüentemente, a hierarquização dos requisitos necessários ao projeto de postos de operação, que são atendidos pelos fabricantes de tratores agrícolas, foram utilizadas as ferramentas para o desenvolvimento de projetos diagrama de Mudge e a primeira matriz do "quality function deployment", respectivamente. As marcas de tratores agrícolas nacionais apresentam a mesma prioridade quanto ao atendimento aos requisitos de projeto de ergonomia e segurança em postos de operação. O assento representa a prioridade de maior ordem, seguido dos comandos e, em última posição, os acessos.
Palavras-Chave: | Conforto do operador; Desdobramento da função qualidade; Diagrama de Mudge; Requisitos do cliente; Trator agrícola.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)