Data/hora: 16/06/2024 07:28:07

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	30/09/2008	
Data da última atualização: 	30/09/2008	
Autoria: 	SANTOS, P.M.dos; SCHLOSSER, J.F.; ROMANO, L.N.; ROZIN, D.; TURATTI, J. da C.; WITTER, M.	
Título: 	Prioridades de requisitos para projeto de postos de operação de tratores quanto à ergonomia e segurança.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.43, n.7, p.869-877, jul. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O  objetivo deste trabalho foi identificar as prioridades de requisitos de projeto, de postos de operação de tratores agrícolas do mercado nacional brasileiro, conforme as normas de ergonomia e segurança. Compuseram a amostragem os tratores agrícolas de pneus de borracha novos, com bitola externa superior a 1.150 mm, sem quaisquer alterações em suas características originais por parte do fabricante ou revendedor, em comercialização em território nacional, quanto à disposição interna dos comandos de operação, aos assentos e aos acessos dos postos de operação. Como análise comparativa dos requisitos dos clientes destas máquinas e, conseqüentemente, a hierarquização dos requisitos necessários ao projeto de postos de operação, que são atendidos pelos fabricantes de tratores agrícolas, foram utilizadas as ferramentas para o desenvolvimento de projetos diagrama de Mudge e a primeira matriz do "quality function deployment", respectivamente. As marcas de tratores agrícolas nacionais apresentam a mesma prioridade quanto ao atendimento aos requisitos de projeto de ergonomia e segurança em postos de operação. O assento representa a prioridade de maior ordem, seguido dos comandos e, em última posição, os acessos.	
Palavras-Chave: 	Conforto do operador; Desdobramento da função qualidade; Diagrama de Mudge; Requisitos do cliente; Trator agrícola.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)