Data/hora: 17/06/2024 10:18:36

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	22/02/2002	
Data da última atualização: 	27/01/2010	
Autoria: 	COSTA, E.L.da; SILVA, A.M.da; COLOMBO, A.; ABREU, A.R.de.	
Título: 	Infiltracao de agua em solo, determinada por simulador de chuvas e pelo metodo dos aneis.	
Ano de publicação: 	0	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, Campina Grande, PB,  v.3, n.2, p.131-134, maio/ago. 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Devido a grande variabilidade que ocorre no processo de obtencao da capacidade de infiltracao do solo, o metodo a ser adotado na sua obtencao deve ser o mais coerente possivel com o sistema de irrigacao a ser utilizado fornecendo, assim, dados confiaveis ao projeto. Avaliaram-se, neste trabalho, dois metodos de determinacao da capacidade de infiltracao, usando-se um infiltrometro de aneis concentricos e um de aspersao tipo simulador de chuvas, com o solo na capacidade de campo ate a profundidade de 40cm, cujos resultados mostraram que a capacidade de infiltracao determinada pelos aneis, que e o metodo mais usado, resulta em valores maiores que os determinados pelo simulador de chuvas.	
Palavras-Chave: 	Agua; Infiltracao; Simulador de chuvas; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (19175-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS