Data/hora: 04/06/2024 09:27:46

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	12/12/2005	
Data da última atualização: 	12/12/2005	
Autoria: 	FURLAN, R. A.; SILVA, F. C. da; FOLEGATTI, M.V.	
Título: 	Avaliacao do controle de temperatura no inteior de ambientes protegidos atraves de nebulizacao.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de resfriamento do ar, usando sistema de
nebulização com água à temperatura ambiente, analizando a distribuição da temperatura no sentido horizontal através de isotermas e o gradiente vertical de temperatura em ambiente protegido com aeração estática sobre solo nu, este trabalho foi realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Rural, da ESALQ/USP em Piracicaba, SP. O ambiente protegido foi instalado no sentido leste-oeste, tendo tamanho de 6,4 m de largura por 17,5 m de comprimento. Para caracterizar a distribuição espacial da temperatura (em graus centígrados) no interior do ambiente protegido, foram instalados termopares (cobre-constantã), formando malhas, com espaçamento horizontal entre eles de 3m e nas alturas de 0,5m, 1,0m, 2m, 3m e 4m em relação ao solo, constituindo um conjunto de 64 pontos de amostragem.. Os dados foram acumulados e armazenados a cada 30 minutos por um ?datalogger? (modelo: CR10) e dois multiplexadores.
A homogeneização da temperatura no interior do ambiente protegido através de nebulização, pôde ser visualizado através de isotermas. Na altura de 0,5 m acima do nível do solo houve menor efeito da nebulização na homogeinização de temperatura.	
Palavras-Chave: 	Ambiente protegido; Gradiente de temperatura; Isoterma.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (42923-1) - ADD - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.19143 - DIS