Data/hora: 16/06/2024 08:47:22

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 26/11/2008
Data da última atualização: | 26/11/2008
Autoria: | SILVA, R.P. da; CORÁ, J.E.; CARVALHO FILHO, A.; FURLANI, C.E.A.; LOPES, A.
Título: | Efeito da profundidade de semeadura e de rodas compactadoras submetidas a cargas verticais na temperatura e no teor de água do solo durante a germinação de sementes de milho.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.3, p.929-937, maio/jun. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As rodas compactadoras das semadoras-adubadoras têm como principal função, propiciar o bom contato entre o solo e a semente para garantir a germinação das sementes e a emergência das plântulas. Objetivou-se, neste trabalho, estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras, três profundidades de semeadura e três níveis de carga sobre a roda compactadora sob a temperatura e o teor de água do solo. O trabalho foi desenvolvido na pista de ensaios de semeadura, localiza em Uberaba, MG, em Latossolo Vermelho distrófico, utilizando-se o delineamento experimental de parcelas sub-subdivididas, com 27 tratamentos e quatro repetições. As rodas com maior área de contato com o solo proporcionaram maiores valores do teor médio de água e da temperatura do solo. O nível de carga sobre a roda compactadora não afetou a temperatura e o teor de água do solo.
Palavras-Chave: | Emergência; Milho; Semente; Temperatura do solo; Teor de água do solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)