Data/hora: 01/07/2024 11:27:29

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	11/12/2007	
Data da última atualização: 	16/01/2008	
Autoria: 	MACHADO, C. C.; GARCIA, A. R.; SILVA, E.; SOUZA, A. P. de.	
Título: 	Analise tecnico-economico do uso dos oleos de mamona (Ricinus communis, L.) e mineral como lubrificantes do conjunto de corte de motosserras.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, MG, v.22, n.1, p.123-134, 1998.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A pesquisa foi realizada no projeto de reflorestamento Janjao ll, area de colheita de madeira em povoamentos de Eucapyptus grandis da Universidade Federal de Vicosa, em Visoca-Minas Gerais. O universo abrangido pela pesquisa foi constituido de duas motosserras, que foram abastecidas com oleo lubrificante mineral SAE 20W-40 e oleo de mamona (Ricinus communis, L.). O objetivo geral dste trabalho foi determinar a viabilidade tecnica, economica e ambiental da substituicao do oleo mineral pelo oleo de mamona, como lubrificante do conjunto de corte de motosserras utilizadas na colheita florestal. Os resultados das analises permitiram as seguintes conclusoes: a) as viscosodades absoluta e cinematica do oleo de mamona foram maiores que as do oleo mineral; b) o consumo da motosserra abastecida com o oleo mineral foi 17, 34% superior ao consumo da motosserra abastecida com o oleo de mamona; c) o oleo de mamona provocpu um desgaste, na ponta do sabre, 83,33% superior do oleo mineral. Com o uso do oleo de mamona, o desgaste no corpo foi 33,33% superior ao desgaste provocado pelo oleo mineral; d) o oleo mineral propicionou um desgaste no elo de ligacao 4,94% superior ao do oleo de mamona; e) o desgaste do pinhao nao foi influenciado pelo tipo de oleo utilizado; f) nao houve correlacao entre o tempo de trabalho e o consumo e entre o tempo de trabalho e os niveis de desgaste do sabre, da corrente e do pinhao; g) o oleo mineral apresentou somatorio dos custos 4,84% superior ao do oleo de mamona; h) o oleo de mamona contamina menos o ambiente, pois, alem deser biodegradavel, e lancado em quantidade inferior no meio ambiente, quando comparado com o oleo mineral.	
Palavras-Chave: 	Lubrificante; Motosserra.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (58175-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS