Data/hora: 18/06/2024 10:20:10

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	13/11/2012	
Data da última atualização: 	13/11/2012	
Autoria: 	COELHO, H.; FERNANDES, H. C.; CAMPOS, D. S.; TEIXEIRA, M. M.; LEITE, D. M.	
Título: 	Deslizamento de rodados de tratores de pneus em diferentes operações agrícolas.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, v. 59, n. 3, p. 330-336, maio/jun. 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nos tratores agrícolas, o deslizamento dos rodados ocorre por diversos fatores, entre eles o esforço de tração necessário para deslocar determinado implemento e o tipo de superfície que está em contato com a banda de rodagem dos pneus. Este trabalho tem o objetivo de avaliar o deslizamento do rodado de pneus de um trator em diferentes sistemas de preparo do solo na cultura do milho, no município de Bambuí, Estado de Minas Gerais. O experimento foi conduzido a campo, na safrinha outonal de 2011, na Fazenda Varginha, do Instituto Federal Minas Gerais - campus Bambuí, em um Latossolo Vermelho distroférrico típico. O experimento foi montado em esquema de parcelas sub-subdivididas, tendo, nas parcelas, as operações, nas subparcelas as marchas e, nas sub-subparcelas, as rotações, no delineamento em blocos casualizados, com três repetições, totalizando 81 unidades experimentais. Os fatores e níveis estudados foram (PC) preparo convencional, (CM) cultivo mínimo e (PD) plantio direto. Para cada tratamento, foram utilizadas três marchas (A2, A3 e B1), em três rotações (1600, 1900 e 2200 rpm). Pelos resultados, conclui-se que, no preparo convencional, o maior índice de deslizamento ocorre na operação de semeadura; no cultivo mínimo, na operação de escarificação e, no plantio direto, na operação de semeadura.	
Palavras-Chave: 	Cultivo mínimo; Milho; Plantio direto; Preparo convencional; Preparo do solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)