Data/hora: 29/06/2024 11:17:57

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	25/04/2014	
Data da última atualização: 	25/04/2014	
Autoria: 	SOUZA, R. T.; PALLADINI, L. A.; VELINI, E. D.	
Título: 	Depósito de pulverizações com e sem energia eletrostática com diferentes pontas no volume de 50 L Ha-¹ de aplicação em pós-emergência na cultura da soja.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 23., 2002, Gramado, RS. Resumos... Londrina, PR: SBCPD/Embrapa Clima Temperado, 2002. p. 712.	
ISBN: 	85-85941-11-1	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A aplicação de herbicidas com pulverização eletrostática pode ser uma alternativa para melhorar a deposição de produtos nas plantas, com o objetivo de avaliar a deposição utilizou trançantes em plantas de Euphorbia heterophila com aplicação em pós-emergente na cultura da soja. Utilizou-se um pulverizador Spracoupe equipado com pontas XR 110 02, TT 110 02 e TJ60 11002, com pressão de 3 bares, aplicando 30 L/ha de calda, aplicadas com e sem o uso de eletrização das gotas produzidas. As plantas daninhas foram coletadas na linha e entrelinha da cultura. Os resultados mostraram que as pontas XR 11002 e TJ60 11002 com a eletrização das gotas aumentaram a deposição na soja, não houve aumento na deposição nas plantas daninhas na linha, com gotas energizadas e para as localizadas na entrelinha todas as pontas testadas proporcionaram aumento com o uso de gotas carregadas eletrostáticamente.	
Palavras-Chave: 	deposição; herbicidas; pulverização eletrostática; traçador.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (95721-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS