Data/hora: 29/06/2024 10:24:03

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	29/04/2005	
Data da última atualização: 	28/04/2014	
Autoria: 	SILVA, M. A. S.; VELINI, E. D.; PALLADINI, L. A.; ANDREOTTI, M.; CASSOLA, R.	
Título: 	Depósito de calda de aplicação de herbicidas no solo e em plantas de tiririca (Cyperus rotundus) em função do tipo de ponta de pulverização.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 23., 2002, Gramado, RS. Resumos... Londrina, Pr: SBCPD/Embrapa Clima Temperado, 2002. p. 710.	
ISBN: 	85-85941-11-1	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi de estudar os depósitos de soluções do corante FDC-1 (simulando herbicida) em plantas de tiririca em função do tipo de ponta de pulverização. Foram utilizadas as pontas XR Teejet 110.02-VS, na altura de 50 cm, nas pressões de 1,5 e 3,0 bar, com volumes de 194 e 284 L/ha, pontas DG Teejet 110.02-VS na pressão de 3,0 bar e volume de aplicação de 296 L/ha, pontas Twinjet TJ60-110-02VS, a 40 cm de altura e 2,5 bar aplicando 251 L/ha, ponta Fulljet FL-5 na altura de 75 cm de altura, aplicando volume de 485 L/ha e Conejet TXVS-4 na altura de 75 cm, pressão de 4,0 bar e volume de 117 L/ha. Os maiores depósitos foram com Teejet XR110.02VS e TeeJet DG110.02VS. As percentagens de depósitos nas plantas foram entre 53,25 e 54,65%. Para as pontas Twinjet, Fulljet e Conejet e os valores ficaram entre 43,13 e 46,92%.	
Palavras-Chave: 	Controle; deposição; Herbicida; herbicidas; Planta daninha; pontas de pulverização; Tiririca; traçador.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (36288-1) - UPC - PL - DD - 632.5 - C749p - 0000.13191 - DIS
Epagri-Sede - (95730-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS