Data/hora: 03/07/2024 15:41:44

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	17/10/2007	
Data da última atualização: 	06/11/2007	
Autoria: 	PAES, J. B.; VITAL, B. R.; LUCIA, R. M. D.; LUCIA, T. M. C. D.	
Título: 	Avaliacao da eficiencia do creosoto vedetal no tratamento de madeira apos 24 meses de instalacao do ensaio de campo.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, MG, v.23, n.4, p.463-472,1999.
	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo da pesquisa foi avaliar a eficiencia da purificacao e do enriquecimento do creosoto vegetal contra organismos xilofagos, em ensaio de campo. Por destilacao do alcatrao vegetal, obteve-se o creosoto vegetal bruto, recuoerando a temperatura de 110-255°C. uma fracao desse destilado foi lavada com solucao a 9% de bicarbonato de sodio, obtendo-se o creosoto vegetal purificado. Os creosoto foram enriquecidos com 3% de naftenato de cobre; 3% de naftenato de zinco; 3% de naftenato de cobalto; 2% de TBTO; 2% de tribromofenato de tributil-estanho; 2% de pentaclorofeno; ou 4% de trioxido de arsenico. Estacas de madeira de alburno de Eucalyptus grandis foram tratadas pelo processo de celula cheia. A eficiencia das solucoes de creosoto vegetal foi comparada com a do creosoto mineral. O ensaio foi instalado em tres localidades (Vicosa, Ponte Nova e Leopoldina). O enriquecimento dos creosotos vegetais causou melhorias nas caracteristicas preservativas das solucoes obtidas. Dentre as solucoes preservativas preparadas com os creosotos vegetais, as enriquecidas com pentaclorofenol proporcionaram melhor desempenho a madeira, assemelhando-se ao creosoto mineral. No entanto, as solucoes de creosoto vegetal bruto puro e a proveniente desse creosoto,enriquecida com TBTO, apresentaram os mais baixos indices de comportamento, nao sendo recomendado o uso dessas solucoes para o tratamento de madeiras que ficarao em contato com o solo. O creosoto vegetal purificado foi superior ao nao-purificado, e vida media da madeira nao-tratada ficou entre 12 e 24 meses. No atual estagio da pesquisa, nao e possivel estimar a vida da madeira tratada.	
Palavras-Chave: 	Creosoto vegetal; Ensaio de campo; Preservativo de madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (57351-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2000.73298 - DIS