Data/hora: 30/04/2024 10:17:37

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	29/12/2020	
Data da última atualização: 	29/12/2020	
Autoria: 	GARBOSSA, L. H. P.; NOVAES, A. L. T.; LAPA, K. R.	
Título: 	Automação de baixo custo como alternativa para monitoramento hidrológico.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 33, n. 3, p. 72-76, 2020.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para gerenciar adequadamente os recursos hídricos, um componente básico é o conhecimento do comportamento hidrológico da região de interesse obtido através da aquisição de dados por meio de monitoramento ambiental automatizado. No entanto, o custo de equipamentos profissionais sofisticados de monitoramento hidrológico pode ser proibitivo para muitos locais ao redor do mundo. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e testar uma plataforma de coleta de dados de baixo custo (PCD-B) que pode ser usada para adensar a rede de monitoramento hidrológico para precipitação, pequenos rios e temperatura da água. As medições realizadas com os sensores de baixo custo foram comparadas àquelas feitas com sensores profissionais e apresentaram resultados excelentes. O pluviômetro de báscula registrou 100% das medições, o sensor de distância coletou dados corretamente em 97,3% das medições e o coeficiente de determinação foi maior que 0,99 para a temperatura da água e do ar. A PCD-B foi mantida ativada e coletando dados por mais de 150 dias sem grandes problemas. As peças usadas na solução de baixo custo têm, aproximadamente, 9% do custo de uma solução profissional.	
Palavras-Chave: 	hidrologia; microprocessador; monitoramento.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_48256.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (105505-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS