Data/hora: 04/05/2024 17:11:14

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	08/11/2013	
Data da última atualização: 	08/11/2013	
Autoria: 	TREVISOL, J. P.; BACK, A. J.	
Título: 	Avaliação dos impactos da urbanização na drenagem superficial no centro de Forquilhinha - SC.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: LADWIG, N. I.; SCHWALM, H. Gestão socioambiental das cidades no século XXI: Teorias, conflitos e desafios. Florianópolis, SC: Insular, 2013. p. 105-132.	
ISBN: 	9788574747217	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente estudo apresenta uma avaliação dos impactos da urbanização na drenagem superficial no município de Forquilhinha, SC. Foram identificados três pontos críticos onde já ocorrem problemas de alagamentos. Para cada ponto crítico foram delimitadas as áreas de contribuição e caracterizado o tipo de ocupação do solo. Para avaliar os impactos futuros da urbanização foram considerados três cenários de ocupação do solo. O cenário atual, definido pela ocupação existente no momento da pesquisa; um cenário de médio prazo, definido pela urbanização das áreas com loteamento aprovadas ou em processo de aprovação junto à prefeitura; o terceiro cenário reflete as condições da urbanização de toda a área em estudo. A vazão máxima foi calculada com o uso do método racional em que o coeficiente de escoamento foi calculado para cada uso e ocupação do solo. Também foram considerados os tempos de concentração calculados pelo método cinemático, em que a velocidade de escoamento foi calculada para cada cenário em função do tipo de escoamento existente. Para a estimativa da intensidade da chuva a ser usada no estudo foi ajustada a equação de chuvas intensas aos dados da estação pluviométrica da Agência Nacional de Águas existente em Forquilhinha. Os resultados mostram que, no cenário de médio prazo, as vazões aumentam 47%, 25% e 54% para os pontos críticos 1, 2 e 3 respectivamente. Para o longo prazo esses aumentos de vazão são da ordem de 143%, 66% e 126% em relação à vazão ao cenário atual. Esse aumento da vazão se deve, em parte, pela diminuição do tempo de concentração e principalmente pelo aumento da impermeabilização refletido no aumento do coeficiente de escoamento superficial. Esses resultados mostram a necessidade de incluir no Plano Diretor o planejamento do sistema de drenagem e possíveis medidas estruturais para evitar ou diminuir as cheias localizadas nessas áreas em estudo	
Palavras-Chave: 	Drenagem; Hidrologia; Precipitação.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_33295.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (94660-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS