Data/hora: 13/05/2024 12:05:32

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	27/03/2012	
Data da última atualização: 	27/03/2012	
Autoria: 	BORTOLOTTO, R. P.; BRUNO, I. P.; DOURADO-NETO, D. TIMM, L. C.; SILVA, A. N. da; REICHARDT, K.	
Título: 	Drenagem interna em cultura de cafeeiro fertirrigada por pivô central.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, v. 58, n. 6, p. 723-728, nov./dez. 2011.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A cultura de cafeeiro, conduzida via fertirrigação por pivô-central, pode provocar perdas por drenagem profunda nas áreas irrigadas. Este trabalho analisa estas perdas para o caso de cultura de cafeeiro, conduzida em alto padrão tecnológico de fertirrigação por pivô central, estabelecida no oeste baiano, sobre planície de solo arenoso. Este estudo é uma tentativa de estimar, por meio do balanço hídrico climatológico (BHC), obtido a partir de dados meteorológicos e medidas físicas das características do solo, a perda por drenagem profunda (Q), com uso de pivô central em cultura de cafeeiro fertirrigada. O estudo visa a contribuir para o conhecimento do regime hídrico destas culturas manejadas por irrigação com pivô central, utilizando-se para isso três cenários (Sc) distintos de regime hídrico, durante o período de um ano do ciclo da cultura de cafeeiro: i) apenas precipitação; ii) precipitação + irrigação no ano inteiro; e iii) precipitação + irrigação apenas na estação seca. Os valores estimados de Q foram: Sci = 811,5 mm; Scii = 1010,5 mm; e Sciii = 873,1 mm, sendo que o corte da irrigação no período chuvoso (Sciii) reduziu Q em 15,7% e não afetou o aparecimento de períodos de défices. Por meio do BHC, com a utilização de parâmetros climatológicos e medidas físicas da característica do solo, foi possível fazer a estimativa da drenagem profunda do solo em estudo.	
Palavras-Chave: 	Café; Drenagem profunda; Evapotranspiração; Penman-Monteith; Precipitação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)