Data/hora: 01/06/2024 15:07:32

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 14/10/2008
Data da última atualização: | 14/10/2008
Autoria: | POVH, F.P.; MOLIN, J.P.; GIMENEZ, L.M.; PAULETTI, V.; MOLIN, R.; SALVI, J.V.
Título: | Comportamento do NDVI obtido por sensor ótico ativo em cereais.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.8, p.1075-1083, ago. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar, com um sensor ótico ativo, o comportamento do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI - "normalized difference vegetation index"), nas culturas de trigo, triticale, cevada e milho. Cinco experimentos foram conduzidos no Paraná e São Paulo, com variação de classes de solo, doses e fontes de N, e variedades de trigo. As seguintes variáveis foram avaliadas: NDVI, teor de N foliar, matéria seca e produtividade das culturas. Análises de regressões foram realizadas entre as doses de N aplicadas e NDVI, teor de N foliar, matéria seca e produtividade. Análises de correlação entre as variáveis foram realizadas. O trigo, triticale e cevada apresentaram resposta às aplicações de doses crescentes de N, pelo aumento nas leituras do NDVI, no teor de N foliar e na produtividade. Medido pelo sensor ótico ativo utilizado, o NDVI apresenta alto potencial para manejo do N nas culturas do trigo, triticale e cevada, e baixo potencial para a cultura do milho. Há interferência das variedades de trigo nas leituras do sensor ótico ativo.
Palavras-Chave: | Agricultura de precisão; Indice de vegetação; Nitrogênio; Sensoriamento remoto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)