Data/hora: 20/05/2024 09:14:08

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	15/01/2019	
Data da última atualização: 	15/01/2019	
Autoria: 	MASSIGNAM, A. M.; PANDOLFO, C.; RICCE, W. S.	
Título: 	Horas de frio obtidas de estações meteorológicas convencional e automática.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Agrometeoros, Passo Fundo, v. 26, n. 1, p. 53-61, 2018.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O número de horas em que a temperatura do ar permanece abaixo de 7,2°C é um índice bioclimático muito utilizado na fruticultura de clima temperado. O objetivo desse trabalho foi comparar as horas de frio obtidas de estações convencional e automática, instaladas em Campos Novos, SC. As variáveis meteorológicas horas de frio diárias, temperatura horária do termógrafo e temperatura do ar (mínima, média e instantânea) horária foram coletadas em uma estação meteorológica convencional (EMC) e em duas estações meteorológicas automáticas (EMA) instaladas em Campos Novos ? SC. Esse estudo indicou que a principal razão das diferenças entre as horas de frio da EMC e das EMAs foi a falta de calibração do termógrafo na EMC. As temperaturas médias e instantânea do ar podem ser usadas para calcular as horas de frio nas EMAs mas a temperatura mínima do ar superestima as horas de frio. Os índices estatísticos e o teste de homogeneidade entre as séries históricas da estação meteorológica convencional e automática são importantes para determinar se as EMAs podem ser usadas para dar continuidade para às séries climatológicas de HF da EMC.	
Palavras-Chave: 	séries climatológicas; termógrafo; teste de homogeneidade.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_41924.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (103232-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS