Data/hora: 10/05/2024 12:18:04

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 11/12/2007
Data da última atualização: | 16/01/2008
Autoria: | MACHADO, C. C.; GARCIA, A. R.; SILVA, E.; SOUZA, A. P. de.
Título: | Analise tecnico-economico do uso dos oleos de mamona (Ricinus communis, L.) e mineral como lubrificantes do conjunto de corte de motosserras.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, MG, v.22, n.1, p.123-134, 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A pesquisa foi realizada no projeto de reflorestamento Janjao ll, area de colheita de madeira em povoamentos de Eucapyptus grandis da Universidade Federal de Vicosa, em Visoca-Minas Gerais. O universo abrangido pela pesquisa foi constituido de duas motosserras, que foram abastecidas com oleo lubrificante mineral SAE 20W-40 e oleo de mamona (Ricinus communis, L.). O objetivo geral dste trabalho foi determinar a viabilidade tecnica, economica e ambiental da substituicao do oleo mineral pelo oleo de mamona, como lubrificante do conjunto de corte de motosserras utilizadas na colheita florestal. Os resultados das analises permitiram as seguintes conclusoes: a) as viscosodades absoluta e cinematica do oleo de mamona foram maiores que as do oleo mineral; b) o consumo da motosserra abastecida com o oleo mineral foi 17, 34% superior ao consumo da motosserra abastecida com o oleo de mamona; c) o oleo de mamona provocpu um desgaste, na ponta do sabre, 83,33% superior do oleo mineral. Com o uso do oleo de mamona, o desgaste no corpo foi 33,33% superior ao desgaste provocado pelo oleo mineral; d) o oleo mineral propicionou um desgaste no elo de ligacao 4,94% superior ao do oleo de mamona; e) o desgaste do pinhao nao foi influenciado pelo tipo de oleo utilizado; f) nao houve correlacao entre o tempo de trabalho e o consumo e entre o tempo de trabalho e os niveis de desgaste do sabre, da corrente e do pinhao; g) o oleo mineral apresentou somatorio dos custos 4,84% superior ao do oleo de mamona; h) o oleo de mamona contamina menos o ambiente, pois, alem deser biodegradavel, e lancado em quantidade inferior no meio ambiente, quando comparado com o oleo mineral.
Palavras-Chave: | Lubrificante; Motosserra.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (58175-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS