Data/hora: 03/06/2024 08:08:32

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 02/07/2008
Data da última atualização: | 02/07/2008
Autoria: | SOUZA, J.L.M.de; GOMES, S.
Título: | Limites na utilização de um modelo de balanço hídrico decendial em função da capacidade de água disponível no solo.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v.30, n.2, p.153-163, Apr./Jun. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho consistiu na avaliação dos limites de utilização de um modelo de simulação do balanço hídrico climatológico decendial irrigacionista, em quatro regiões distintas no Estado do Paraná. Nas análises, 68 cenários de simulação do balanço hídrico foram testados para permitir o relacionamento entre a evapotranspiração da cultura (ETc), chuva provável a 75%, diferentes capacidades de água disponível no solo (CAD) e deficiência hídrica anual (DEF). As análises realizadas mostraram que: o modelo consegue obter melhores estimativas de seus componentes para maiores valores de água disponível (AD) no solo; o valor ideal de CAD para processar as análises de irrigação em função das variações da ETo, Kc e ETc deve de preferência ser estabelecida no próprio modelo. Porém, se a condição ?maior ETo decendial = AD? do período for válida, o balanço hídrico apresenta resultados consistentes para periodicidade igual a 10 dias.
Palavras-Chave: | Agricultura irrigada; Agua disponivel; Balanco hidrico; Irrigacao; Simulacao.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)